- 編集
- プレビュー
- API
- XML
- 印刷
- 設定

共通

- 位置揃え
  位置揃え

- 改行量
  ドット数 dots

- 倒立印字
  倒立印字

文字 (内蔵フォント)

- 言語
  言語

- フォント
  種類

- 横位置
  横方向位置 dots

- 縦位置 [v2.2-]
  縦方向位置 dots

- ｽﾑｰｼﾞﾝｸﾞ
  スムージング

- 倍率
  横方向
  縦方向

- 倍角
  横倍角
  縦倍角

- 装飾
  白黒反転 アンダーライン 強調
  色指定

- 文字
  水平タブ(HT): '\t', 改行(LF): '\n', 復帰(CR): '\r', バックスラッシュ: '\\'

紙送り

- ﾄﾞｯﾄ単位
  ドット数 dots

- 行単位
  行数 lines

- 改行

- ラベル紙
  [v2.2-] TM-L90, TM-P20, TM-P20II, TM-P60II
  位置

画像

- イメージ
  画像ファイル (サーバー側)
  ファイルは現在のWebページと同一のドメインに存在する必要があります。
  用紙幅に合わせる
  モード
  明るさ
  色指定 (2階調)
  ハーフトーン (2階調)

- NVロゴ
  キーコード1
  キーコード2

バーコード

- ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ
  データ
  16進数: '\x00'～'\xff', 水平タブ(HT): '\t', 改行(LF): '\n', 復帰(CR): '\r', バックスラッシュ: '\\' 種類
  HRI
  フォント
  モジュール幅 dots
  モジュール高さ dots

- 二次元
  データ
  16進数: '\x00'～'\xff', 水平タブ(HT): '\t', 改行(LF): '\n', 復帰(CR): '\r', バックスラッシュ: '\\' 種類
  エラー訂正レベル
  エラー訂正レベル (Aztec Code)
  モジュール幅 dots
  モジュール高さ (PDF417) 倍
  コードの大きさ (PDF417, GS1 DataBar) columns, dots

罫線

- 横線
  TM-T90KP
  開始位置 dots
  終了位置 dots
  線の種類

- 縦線始
  TM-T90KP
  位置 dots
  線の種類

- 縦線終
  TM-T90KP
  位置 dots
  線の種類

ページモード

- ページ始

- 印字領域
  横方向原点 dots
  縦方向原点 dots
  幅 dots
  高さ dots

- 印字方向
  方向

- 印字位置
  横方向位置 dots
  縦方向位置 dots

- 直線
  TM-T88VI, TM-T90KP, TM-P60II, TM-P80, TM-P80II, TM-P20, TM-P20II, TM-T20III, TM-m10, TM-m30, TM-m30II, TM-m30II-H, TM-m30III, TM-m30III-H, TM-m55, TM-L100, SB-m30
  横方向開始位置 dots
  縦方向開始位置 dots
  横方向終了位置 dots
  縦方向終了位置 dots
  線の種類

- 長方形
  TM-T88VI, TM-T90KP, TM-P60II, TM-P80, TM-P80II, TM-P20, TM-P20II, TM-T20III, TM-m10, TM-m30, TM-m30II, TM-m30II-H, TM-m30III, TM-m30III-H, TM-m55, TM-L100, SB-m30
  横方向開始位置 dots
  縦方向開始位置 dots
  横方向終了位置 dots
  縦方向終了位置 dots
  線の種類

- ページ終

まとめ印刷

- 反転始
  TM-m30II, TM-m30II-H, TM-m30III, TM-m30III-H, TM-m55, TM-L100, TM-P20II, TM-P80II, SB-m30

- 反転終
  TM-m30II, TM-m30II-H, TM-m30III, TM-m30III-H, TM-m55, TM-L100, TM-P20II, TM-P80II, SB-m30

その他

- 用紙ｶｯﾄ
  種類

- ﾄﾞﾛｱｰｷｯｸ
  コネクター
  時間

- ブザー TM-T88VI, TM-T88V, TM-T70II, TM-T90KP, TM-P60II, TM-P80, TM-P80II, TM-P20, TM-P20II, TM-T20II, TM-T20III, TM-m10, TM-m30, TM-m30II, TM-m30II-H, TM-m30III, TM-m30III-H, TM-m55, TM-L100
  パターン
  繰り返し回数
  周期 (パターン 1-10) ms

- ﾚｲｱｳﾄ [v2.2-] TM-P20, TM-P20II, TM-P60II
  用紙種類
  紙幅 (台紙幅) (sf) mm
  高さ (sa) 自動 手動 mm
  上余白 (sb) mm
  下余白 (se) mm
  カット位置 (sc) mm
  ラベル下端位置 (sd) mm

- ｴﾗｰ復帰 [v2.2-]

- リセット [v2.2-]

- コマンド
  16進数: '\x00'～'\xff', 水平タブ(HT): '\t', 改行(LF): '\n', 復帰(CR): '\r', バックスラッシュ: '\\'

強制送信

インポートするデータ

情報

編集中のデータは消去されます。続行しますか?

編集中のデータを消去しますか?

512
実際のプリンターの印刷結果は、プレビューのイメージと異なる場合があります。

API サンプルコード

XML 印刷ドキュメント

送信するデータ

情報

### プレビュー

機種、紙幅 (台紙幅)
mm

### 印刷

プリンターのIPアドレス

ポート番号

印刷するプリンターのデバイスID

印刷タイムアウト (ミリ秒単位)

ステータスを監視する
ドロアーオープンの信号状態

印刷ジョブIDを使う [v2.6-]

Receipt Designer for ePOS SDK Copyright(C) Seiko Epson Corporation 2016 - 2025 All rights reserved.
This web page is using jQuery UI and jQuery UI Touch Punch.